О предупреждении бытовых пожаров в городе Бородино

На территории Красноярского края наблюдается рост числа погибших при пожарах по сравнению с 2017 годом. Так, с начала 2018 года произошло 154 пожара , при которых погибли 14 человек, что на 40% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший процент от общего количества пожаров приходится на жилые дома и прочие строения жилого сектора-81%.

Основными причинами возникновения пожаров является короткое замыкание электропроводки, перегрузка электросетей, неисправность электрооборудования, а также неисправность или нарушение правил эксплуатации печного отопления.

На территории города Бородино зарегистрировано два пожара- в жилом секторе и в организации. Причина–нарушение правил эксплуатации печного отопления.

В связи с ожидаемым понижением температур прогнозируется ухудшение оперативной обстановки с пожарами и последствиями от них.

В целях предупреждения бытовых пожаров предлагаю обратить внимание на исполнение следующих требований пожарной безопасности:

– не допускайте эксплуатацию электроприборов и отопительных систем (в том числе банных печей) без присмотра и хранение в жилых домах и хозяйственных пристройках газовых баллонов;

– не допускайте разведение костров, сжигание мусора на территории жилого сектора;

– оборудуйте квартиры и жилые дома автономными пожарными извещателями, реагирующими на дым;

– обеспечьте помещения, строения и личный автотранспорт первичными средствами пожаротушения (бытовой пожарный кран с поливочным шлангом, огнетушитель);

– не допускайте отделку наружной части балконов в многоквартирных домах горючими материалами, в целях исключения распространения огня на выше и ниже расположенные балконы и квартиры;

– демонтируйте кладовые и другие помещения на лестничных клетках многоэтажных жилых домов.

– не устанавливайте металлические печи кустарного изготовления, не отвечающие требованиям пожарной безопасности. При установке печей заводского изготовления строго следовать инструкциям изготовителя;

– проверяйте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее, чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий;

– своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

- проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из горючих материалов прибейте металлический лист размером не менее 0,5х0,7 метра;

- побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;

- периодически очищайте дымоходы и печи от сажи- не реже одного раза в три месяца;

- высыпайте золу и шлак в отведённое безопасное место и проливайте водой;

- проверяйте состояние «пробок» (предохранителей) электросчётчика и иных аппаратов защиты, при необходимости устанавливайте калиброванные плавкие вставки. Не допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов;

- используйте масляные обогреватели ( мощностью не более 15 кВт), вместо приборов с температурой теплоотдающей поверхности более 95◦ С и самодельных (кустарных) электроприборов;

- не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненные из разных металлов (медь-алюминий). Не эксплуатируйте временные электропроводки;

-не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами.

- не применяйте бумажные абажуры, не устанавливайте светильники вблизи от сгораемых материалов.

В случае обнаружения нарушений не проходите мимо, проинформируйте о нарушениях органы местного самоуправления, органы внутренних дел о допускаемых нарушениях требований пожарной безопасности. Пожарной безопасности Вам!

Главный специалист по ГО, ЧС и ПБ

администрации города Бородино В.В.Грецов